TUGAS KEWIRAUSAHAAN 

DISUSUSN OLEH:
1.CINDY OKTAVIA (09)
2.YENI KHUZAIMAH (31)

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c,d atau e pada jawaban yang benar!
1. Pengujian produk sering disebut dengan istilah...
Pengujian produsen 
B. Pengujian kwalitas
C. Pengendalian mutu
C. Pengujian komparatif
D. Pengendalian kwalitas
2. Berikut yang bukan merupakan kegunaan dari pengujian produk yaitu...
A. Meninggkatkan kinerja produk
B. Mengukur efek penuaan kualitas produk dalam penyimpangan
C. Memantau kualitas produk dari tahun ketahun
D. Mendapat pasar konsumen
E. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk
3. Keunggulan produk dibanding ,para pesaingnya,akan memiliki keuntungan dlam beberapa    hal berikut,Kecuali....
A.	Membantu memperkuat pangsa merk
B.	Memperbesar dampak positif dari semua aktivitas pemasaran 
C.	Efisiensi proses produksi
D.	Memungkinkan pembelian berlanjut dari konsumen
E.	Memuaskan pelanggan dan meminimalkan pengembalian produk
4.Peran pemerintah dalam pengujian produk yaitu...
A. Menetapkan peraturan perundang-undangan 
B. Menetapkan standar produk sebelum proses produksi
C. Ikut mengevaluasi perencanaan produksi sehingga sesuai standar
D. Melibatkan penguji luar negeri dalam meninggkatkan mutu produk dlam negeri
E. Menerapkan standardisasi yang bersifat fakultatif
5. Pengujian produk yang dilakukan oleh orang- orang yang nantinya produk tersebut akan digunakan disebut....
A. Uji lingkungan nyata
B. Uji perbandingan
C. Uji kegunaan nyata
D. Uji pasar
E. Uji konsumen nyata
6. Berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk akurat dan dapat diterapkan ,kecuali...
A. Pendekatan sistem 
B. Data normatif
C. Variabel kepuasan konsumen
D. Perusahaan penilitian yang sama
E. Populasi sampel yang revelan
7. Metode pengujian produk yang sering digunakan untuk menekan biaya pengujian produk yaitu...
A. Monadis testing
B. Protimandic designs
C. Paired monadic testing
D. Sequential monadic designs
E. Paired comparison designs
8. Sifat dari metode pengujian Paired Comparison Designs,yaitu....
A. Mencoba 2 jenis produk dan menilainya secara berurutan 
B. Mencoba produk dan menilainya
C. Membandingkan produk dengan produk yang lain
D. Menguji perubahan produk dan untuk pengujian yang kompetitif
E. Penilaian produk pertama lebih teliti dari produk kedua 
9. Metode pengujian produk yang menggambarkan proses pemilihan konsumen sebenarnya adalah..
A. Monadic testing 
B. Paired comparison designs
C. Paired monadic testing
D. Protinonadic designs
E. Sequential monadic designs
10. Kelemahan dari metode Sequential Monadic adalah...
A. Membutuhkan biaya yang tinggi
B. Kurang mencerminkan pemakaian produk dalam kehidupan sehari-hari
C. Tidak mampu memberikan penggukuran tunggal yang ketat...
D. Penilaian pada produk yang diuji pertama akan lebih teliti dari produk kedua
E. Hanya dapat digunakan untuk menguji perubahan produk 
11. Proses menyatukan dua komponen atau lebih menjadi bentuk akhir produk adalah..
A. Merakit
B. Menyambung
C. Meramu
D. Menyusun
E. Mendesain
12. Berikut yang bukan merupakan prinsip proses perakitan yaitu...
A. Pasangkan semua bagian komponen menjadi suatu produk
B. Proses pengencangan
C. Pemberian nama kabel
D. Proses inspeksi dan pengujian fungsional
E. Proses standardisasi dan evaluasi produk
13. Metode perakitan antar-komponen dengan langkah yang berurutan yaitu...
A. Keseimbangan 
B. Cascade
C. Knock down
D. perakitan dengan pemilihan 
E. Perakitan dapat ditukar-tukar
14. Proses penyambungan komponen pada metode keseimbangan menggunakan ...
A. Rifeting
B. Jug screw
C. Spot welding
D. Press fits
E. Threaded fasteners
15. Pada metode perakitan idividual proses pemasangan komponen dilakukan secara ...
A. Bersamaan dan acak
B. Acak tanpa urutan
C. Sendiri-sendiri tanpa memperhatikan pasangannya
D. Berurutan sesuai dengan pasangannya
E. Sesuai dengan ukurannya
16. Metode perakitan yang semua komponennya dibuat secara masal dan menurut standar tertentu adalah...
A. Perakitan dengan pemilihan 
B. Perakitan secara individual
C. Perakitan yang dapat ditukar-tukar
D. Perakitan cascade
E. Perakitan knock down
17. Pada teknik perakitan threaded fasteners komponen dirakit dengan menggunakan...
A. Sekrup
B. Las
C. Spot welding
D. Penyoderan
E. Brazing
18. Suhu yang dibutuhkan untuk mencairkan logam pengisi sambungan pada proses brazing yaitu....
A. 150 derajat celcius 
B. 250 derajat celcius 
C. 300 derajat celcius 
D. 350 derajat celcius 
E. 450 derajat celcius 
19. Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan dari peta proses perakitan yaitu...
A. Mengidentifikasi kualitas produk perakitan 
B. Mengetahui aliran bahan 
C. Mengetahui jumlah kegiatan yang dialami oleh bahan
D. Alat analisis untuk mengidentifikasi tempat yang tidak efisien 
E. Alat untuk memperbaiki tata letak metode kerja 
20. Lambang-lambang terletak dengan arah vertikal pada peta perakitan menunjukan ....
A. Terjadinya perubahan proses dan akhir proses
B. Terjadinya perubahan proses dan perpindahan tempat
C Tidak ada perubahan proses dan merupakan akhir proses
D. Tidak ada perubahan proses dan perpindahan tempat
E. Arah aliran material
21. Berikut yang merupakan fungsi dari perencenaan produksi yaitu...
A. Menjamin rencana pegujian produk 
B. Alat untuk memonitor hasil produksi
C. Mengukur kapasitas tenaga kerja
D. Meminimalkan produktivitas
E. Meminimalkan investarisasi pabrik
22. Perencenaan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar memerlukan kegiatan ...
A. Analisis pangsa pasar
B. Evaluasi produk 
C. Survei selera konsumen
D. Perhitungan jumlah produk
E. Analisi distribusi
23. Faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan pimpinan perusahaan disebut...
A. Faktor internal
B. Faktor eksternal
C. Humanitas
D.Managerial
E. Kebijakan dalam
24. Penelitian proses produksi bertujuan untuk ....
A. Memperbaiki terhadap proses produksi yang sedang berjalan
B. Perbaikan produk yang sudah ada
C. Mencari gagasan dalm pengembangan produk
D. Menguji proses produksi
E. Melihat tingkat kelayakan finansial produk
25. Berikut ini merupakan kegiatan menetapkan skala produksi, kecuali...
A. Penetapan waktu
B. Penetapan kualitas produk
C. Penetapan peralatan 
D. Menghitung keperluan biaya
E. Penetapan persediaan bahan baku