TUGAS PKWU 

Nama 	: 1. Hevi Rizkiana (15)
	 	 2. Aprilia Wulandari (04)
Kelas  	:  XII TKJ 2

1. Pengujian produk sering disebut dengan istilah....
a. Pengujian produsen
b. Pengujian kulaitas
c. Pengendalian mutu
d.Pengujian komparatif
e.Pengendalian kualitas
2. Berikut yang bukan merupakan kegunaan dan pengujian produk yaitu....
a.meningatkan kinerja produk
b.mengukur efek penuaaan kualitas produk dalam penyimpanan.
c.memantau kualitas produk dari tahun ke tahun.
d.mendapat pasar konsumen.
e.memeberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk.
3. Keunggulan produk dibanding para pesaingnya ,akan memiliki keuntungan dalam beberapa hal berikut,kecuali....
a.membantu memperkuat pangsa merek
b.memperbesar dampak positif dari semua aktivitas pemasaran.
c.efisiensi proses produksi.
d.memungkinkan pembelian berlanjut dari konsumen.
e.memuaskan pelanggan dan meminimalkan pengembalian produk.
4.  Peran pemerintah dalam pengujian produk,yaitu....
a.menetapkan peraturan perundang-undangan
b.menetapkan standar produk sebelum proses produksi
c.ikut mengevaluasi perrencanaan produksi sehingga sesuai standar.
d.melibatkan penguji luar negeri dalam meningkatkan mutu produk dalam negeri.
e.menerapkan standarisasi yang bersifat fakultatif.
5. Pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang nantinya produk tersebut akan digunakan disebut....
a.Uji lingkungan nyata.
b.uji perbandingan
c.uji kegunaan nyata
d.uji pasar
e.uji konsumen nyata
6. berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk akurat dan dapat diterapkan ,kecuali....
a.pendekatan sistem
b.data normatif
c.variabel kepuasan konsumen
d.perusahaan penelitian yang sama
e.populasi sampel yang relevan
7. Metode pengujian produk yang akan digunakan untuk menekan biaya pengujian produk yaitu.....
a.monadic testing
b.protimonadic designs
c.paired monadic testing
d.sequential monadis designs
e.paired comparison designs
8. sifat dari metode pengujian paired comparison designs,yaitu....
a.mencoba dua jenis produk dan menilainya secara berurutan
b.menguji produk dan menilainya
c.membandingkan produk dengan produk lain
d.menguji perubahan produk dan untuk pngujian yang kompetitif
e.penilaian produk pertama lebih teliti dari produk kedua.
9. metode pengujian produk yang menggambarkan prosses pemilihan konsumen sebenarnya adalah....
a.monadic testing
b.paired comparison designs
c.paired monadic testing
d.protimonadic designs
e.sequential monadic designs
10. kelemahan dari metode sequential monadic adalah....
a.membutuhkan biaya yang tinggi 
b.kurang mencerminkan pemakaian produk dalam kehidupan sehari-hari
c.tidak mampu memberikan pengukuran tunggal yang ketat 
d.penilaian pada produk yang diuji pertama kan lebih teliti dari produk kedua
e.hanya dapat digunakan untukmenguji perubahan produk
11. 1proses menyatukan dua komponen atau lebih menjadi bentuk akhir produk adalah....
a.merakit
b.menyambung
c.meramu
d.menyusun
e.mendesain
12. Berikut yang bykan merupakan prinsip proses perakitan yaitu....
a.pasangkan semua bagian komponen menjadi suatu produk
b.proses pengencangan
c.pemberian nama label
d.proses inspeksi dan pengujian fungsional
e.proses standarisasi dan evaluasi produk
13. Metode perakitan antar-komponen dengan langkat yang berurutan yaitu....
a.kesimbangan
b.cascade
c.knockdown
d.perakitan dengan pemilihan
e.perakitan dapat ditukar-tukar
14.  Proses penyambungankomponn pada metode keseimbangan mengguankan...
a. Riveting 
b. Jug screw
c. spot welding
d. press fits
e. threaded fasteners 
15. Pada metode perakitan individual proses pemasangan komponen dilakukan secara ...
a. bersamaan dan acak
b. acak tanpa urutan
c. sendiri - sendiri tanpa memperhatikan pasangan 
d. beruntutan sesuai dengan pasangannya 
e. sesuai dengan ukurannya 
16. Metode perakitan yang semua komponennya dibuat secara masal dan menurut standart tertentu adalah...
a. perakitan dengan pemilihan
b. perakitan secara individual 
c. perakitan yang dapat ditukar-tukar 
d. perakitan casecade 
e. perakitan knock down 
17. Pada teknik perakitan threaded fastener komponen dirakit dengan  menggunakan...
a. sekrup
b. las
c. spot welding
d. penyoderan
e. brazing
18. Suhu yang dibutuhkan untuk mencairkan logam pengisi sambungan pada proses brazing yaitu ...C
a. 150
b.250
c.300
d. 350
e. 450
19. Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan dari peta proses perakitan yaitu....
a.mengidentifikasi kualitas produk rakitan
b.mengetahui aliran bahan
c.mengetahui jumlah kegiatan yang dialami oleh bahan
d.alat analisis untuk mengidentifikasi tempat yang tidak efisien
e.alat untuk meperbaiki tata letak dan metode kerja
20. lambang-lambang terletak dengan arah vertikan pada peta perakitan menunjukkan....
a.terjadinya perubahan proses dan akhir proses
b.terjadinya perubahan proses dan perpindahan tempat
c.tidak ada perubahan proses dan merupakan kahir proses
d.tidak ada perubahan proses dan perpindahan tempat
e.arah aliran material
21. berikut yang merupakan fungsi dari perencanaan produksi yaitu....
a.menjamin rencana pengujian produk
b.alat untuk memonitor hasil produksi
c.mengukur kapasitas tenaga kerja
d.meminimalkan produktivitas
e.meminimalkan inventarisasi pabrik
22. perencanaan produksi yang betujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar memerlukan kegiatan ....
a.analisis pangsa pasar
b.evaluasi produk
c.survey selera konsumen
d.perhintungan jumlah produk
e.analisis distribusi
23. faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan pimpinan perusahaan disebut....
a.faktor internal
b.faktor eksternal
c.humanitas
d.manajerial
e.kebijakan dalam
24. penelitian proses produksi bertujuan untuk
a.memperbaiki terhadap proses produksi yang sedang berjalan
b.perbaikan produk yang sudah ada
c.mencari gagasan dalam pengembangan produksi
d.menguji proses produksi
e.melihat tingkat kelayakan finansial produk
25. Berikut ini merupakan kegiatan menetapkan skala produksi,kecuali....
a.penetapan waktu
b.penetapan kualitas produk
c.penetapan peralatan	
d.menghitung keperluan biaya
e.penetapan persediaan bahan baku